دمای قطع و وصل کمپرسور در کنترل پنل چک شود و همینطور نمودار R\_T سنسور اواپراتور .